

 Pose des fermes métalliques et pannes

Finition des enduits à la façade postérieure

Façade principale



Mise en œuvre de PARVIS







Préparation de la mise en œuvre des pieds droits des étals et peinture des pannes



Mise en œuvre de la construction des pieds droits des étals

