

FACADE PRINCIPALE APRES FINITION D’ENDUIT

Préparation pour le coffrage du plateau de l’étal



Portail postérieure

