

*Photo 1.* Mise en œuvre de la fouille de la fondation du bloc sanitaire de Bazaribe

*Photo 2.* Mise en œuvre de la pose de la polyane de la fondation du bloc sanitaire de Bazaribe



*Photo 3.* Mise en œuvre coulage de béton

*Photo 4.* Préparation de la maçonnerie de moellons



*Photo 5.* Maçonnerie de moellons du soubassement



*Photo 6.* Elévation mur en parpaings de 20 du bloc sanitaire de Bazaribe





*Photo 7.* Préparation coffrage et ferraillage du chéneau du bloc sanitaire de Bazaribe



*Photo 8.* Vu de dessus de la préparation coffrage et ferraillage du chéneau du bloc sanitaire de Bazaribe





*Photo 9.* Vu de la paroi du chéneau après décoffrage



*Photo 10.* Etat actuel après décoffrage